附件2：

2021-2022年度中国建筑工程装饰奖

预申报工程质量通病自查自纠记录表（装饰类）

工程名称： 企业名称：（加盖公章）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查自纠项目 | 自查自纠情况 | 备注 |
| 施工范围是否包括自查项目是打勾否略过 | 分布位置 | 数量 | 提供照片、图纸、检验记录等，证明自查项目符合规范 |
| 1 | ▲一、石材（瓷砖）墙面消火箱改、安装 | 消火栓 |  |  |  | 照片图纸等另附A4纸下同 |
| 2 | 箱门标识、拉手 |  |  |  | 照片 |  |
| 3 | 箱门开启角度 |  |  |  | 照片 |  |
| 4 | 开门见栓 |  |  |  | 照片 |  |
| 5 | 箱内使用防火材料全封闭 |  |  |  | 照片 |  |
| 6 | 箱内整洁 |  |  |  | 照片 |  |
| 7 | ▲二、台下洗手盆安装 | 台下盆 |  |  |  |  |
| 8 | 有刚性支撑 |  |  |  | 照片 |  |
| 9 | 刚性支撑有胶垫 |  |  |  | 照片 |  |
| 10 | 刚性支撑为活动设计方便维修 |  |  |  | 图纸 |  |
| 11 | ▲三、玻璃材料选用和安装 | 玻璃材料 |  |  |  |  |
| 12 | 顶面为玻璃装饰面层 | 顶面玻璃 |  |  | 照片 |  |
| 13 | 墙面为玻璃装饰面层且采用有效固定（含镜子安装） | 墙面玻璃含镜子 |  |  | 照片 |  |
| 14 | 隔断玻璃面积符合最大许用面积规定 | 隔断玻璃 |  |  | 图纸 |  |
| 15 | 玻璃护栏距地高3-5M使用不小于16.76毫米的钢化夹层玻璃（含扶手） | 玻璃护栏（含扶手） |  |  | 照片图纸 |  |
| 16 | 玻璃护栏距地高于5M未直接承受水平荷载（含扶手） | 玻璃护栏（含扶手） |  |  | 照片图纸 |  |
| 17 | ▲四、墙面玻化砖湿贴未有大面积空鼓 | 墙面玻化砖湿贴 |  |  | 检查工作照片检验记录 |  |
| 18 | ▲五、地面石材铺贴未有大面积泛碱、水渍现象 | 地面石材铺贴 |  |  | 照片 |  |
| 19 | ▲六、顶内电路布置整洁、软管使用符合规定 | 电气安装 |  |  | 照片 |  |
| 20 | ▲七、易燃面层安装电线盒进行防火隔热处理 | 电气安装 |  |  | 照片 |  |
| 21 | ▲八、过顶石设计安装安全可靠 | 过顶石材 |  |  | 节点图、交底记录、隐检记录等 |  |
| 22 | ▲九、沉降缝四周断开处理并交圈 | 沉降缝 |  |  |  |  |
| 23 | 地面处理方式 |  |  |  | 图纸、照片 |  |
| 24 | 顶面处理方式 |  |  |  | 图纸、照片 |  |
| 25 | 立面处理方式 |  |  |  | 图纸、照片 |  |
| 26 | ▲十、室内墙面石材、瓷砖干挂安全可靠 | 干挂 |  |  |  |  |
| 27 | 石材干挂方式 |  |  |  | 图纸、照片 |  |
|  | 瓷砖干挂方式 |  |  |  | 图纸、照片 |  |
| 28 | ▲十一、顶面终端安装排列有序、美观 | 吊顶 |  |  |  |  |
| 29 | ▲纸面石膏板吊顶 |  |  |  | 照片 |  |
| 30 | ▲矿棉板等块状吊顶 |  |  |  | 照片 |  |
| 31 | ▲十二、顶面终端安装保持间距且符合规范 |  |  |  |  |  |
| 32 | 灯具与烟感、喷淋 |  |  |  | 照片 |  |
| 33 | 风口与烟感、喷淋 |  |  |  | 照片 |  |
| 34 | 音响与烟感、喷淋 |  |  |  | 照片 |  |

填表人： 项目经理： 企业分管负责人： 年 月 日

2021-2022年度中国建筑工程装饰奖

预申报工程质量通病自查自纠记录表（幕墙类）

工程名称： 企业名称：（加盖公章）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自查自纠项目 | 自我评价是否存下列质量通病（是/否） | 附项目中相关位置现场照片（不小于6寸） | 责任人或经办人签字 | 电话 | 备注 |
|
| 1 | 一、玻璃开启扇无边框或无托条（托条质量不符合要求） |  |  |  |  | 申报项目凡涉及到相关问题的，无论自我评价是否合格，均需提供现场照片。 |
| 2 | 二、铝副框与玻璃结构胶与中空玻璃结构胶不重叠（至少对应的两条边要重叠） |  |  |  |  |
| 3 | 三、石材幕墙使用斜挑件连接 |  |  |  |  |
| 4 | 四、开启扇密封胶条未按规定交圈，间隙过大，影响气密、水密性能 |  |  |  |  |
| 5 | 五、不同金属材料接触处（除不锈钢外）未按规定设置垫片 |  |  |  |  |
| 6 | 六、防火封堵与结构缝隙未按规定打防火密封胶 |  |  |  |  |
| 7 | 七、大面积过顶石，应用轻质材料替代 |  |  |  |  |
| 8 | 八、幕墙横梁与立柱交接处应有胶垫并注胶密封 |  |  |  |  |
| 9 | 九、开启扇应设开启限位，不得开启过大 |  |  |  |  |

项目经理签字： 企业质管部门负责人签字：

年 月 日